**50云台网络一体化机芯对接说明**

1：机芯接口参考海康36pin接口定义。

2：机芯变倍聚焦等控制CAMRXD（接机芯TXD）,CAMTXD（接机芯RXD）使用sony VISCA协议，TTL 3.3V电平，波特率为115200。

3：控制云台转动使用RS485，PELCO\_D 9600,1地址





![C:\Users\lidingzhong08\Documents\Tencent Files\179024006\Image\Group\B%GXKP()TEB[]Y1H~3G%Z4Q.png]()

![C:\Users\lidingzhong08\Documents\Tencent Files\179024006\Image\Group\_L2O1YKVZM)]SD(PEVVECMN.png]()